Anexo IV – Tabela Classificação de Usos - Lei Municipal nº 3.286, de 27 de junho de 2008. – Alterada em 22/12/2015.

	[bookmark: _GoBack]Requisitos de Ocupação do Solo

	Zoneamento
	Lotes Novos
	
	Recuos Mínimos
	Taxa de Ocupação - TO
	Índice de Aprov - IA

	
	Área Mínima
	Testada Mínima
	Dimensão
Das Vias (Mínimo)
	Dimensão dos Passeios
	Frontal
	Fundos
	Lateral
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Direita
	Esquerda
	Mín.
	Máximo
	Conforme
	Admitido

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Conforme
	Admitido
	
	

	ZC1
	300m²
	12,00m
	16,00m
	2,00m
	0,00m
	1,50m
	1,50m com aberturas
	1,50m com aberturas
	40%
	80%
	60%
	8,0
	6,0

	ZR1
	300m²
	12,00m
	16,00m (R)
14,00 (T)
	2,00m
	4,00m
	1,50m
	1,50m com aberturas
	1,50m com aberturas
	15%
	60%
	50%
	4,0
	3,0

	ZR2
	300m²
	10,00m
	12,00m
	1,50m
	2,00m
	1,50m
	1,50m com aberturas
	1,50m com aberturas
	15%
	60%
	50%
	2,0
	1,5

	ZR3
	450m²
	15,00m
	16,00m
	3,00m
	4,00m
	1,50m
	1,50m com aberturas
	1,50m com aberturas
	20%
	60%
	50%
	1,2
	1,0

	ZR4
	350m²
	12,00m
	12,00m(M)
16,00m(R)
14,00 (T)
	3,00m (M)
2,00m (R)
1,50m (T)
	4,00m
	1,50m
	1,50m com aberturas
	1,50m com aberturas
	20%
	60%
	50%
	3,0
	2,0

	ZR5
	350m²
	12,00m
	16,00m(R)
14,00 (T)
30,00(E)
	2,00m (R) (T)
2,00 até 4,00m (E)
	4,00m
	1,50m
	1,50m com aberturas
	1,50m com aberturas
	20%
	70%
	60%
	5,0
	3,5

	ZR6
	300m²
	12,00m
	16,00m(R)
14,00 (T)
	2,00m
	4,00m
	1,50m
	1,50m com aberturas
	1,50m com aberturas
	20%
	60%
	50%
	2,0
	1,2

	ZEIS A (regularização)
	-
	-
	5,00m
	1,50m
	1,00m
	0,50m
	0,50m com aberturas
	0,50m com aberturas
	30%
	90%
	90%
	1,0
	1,0

	ZEIS B
(Núcleos 5, 6 e 7)
	Máx. 250m²
	10,00m
	8,00m
	1,50m
	2,00
	1,00m
	1,50m com aberturas
	1,50m com aberturas
	15%
	80%
	60%
	1,0
	1,0

	ZEIS C
(Avamau)
	Máx. 250m²
	10,00m
	5,00m
	1,50m
	1,00
	1,00m
	1,00m com aberturas
	1,00m com aberturas
	15%
	80%
	60%
	1,0
	1,0

	ZHP
	150,00m²
	10,00
	-
	1,20m
	0,00m
	1,00m
	1,50m com aberturas
	1,50m com aberturas
	20%
	95%
	80%
	1,0
	1,0

	LIS
	360m²
	10,00m
	16,00m
	1,50m
	4,00
	1,00m
	1,50m com aberturas
	1,50m com aberturas
	-
	70%
	-
	1,0
	-

	ZM
	400m²
	15,00m
	-
	1,50m
	5,00m
	1,50m
	1,50m 
	1,50m 
	15%
	60%
	50%
	2,0
	1,5

	ZIE
	500m²
	20,00m
	-
	1,50m
	0,00m
	1,50m
	1,50m com aberturas
	1,50m com aberturas
	15%
	80%
	60%
	3,5
	2,5

	ZRE
	150m²
	10,00m
	-
	1,50m
	1,00m
	1,00m
	1,00mcom aberturas
	1,00m com aberturas
	20%
	90%
	-
	1,2
	1,2

	ZES
	250,00m²
	10,00m
	-
	1,50m
	1,00m
	0,50m
	1,00m com aberturas
	1,00m com aberturas
	20%
	80%
	70%
	1,0
	1,0

	ZE
	300m²
	12,00m
	16,00m
	3,00m*
	0,00m
	1,50m
	1,50m com aberturas
	1,50m com aberturas
	20%
	80%
	60%
	6,0
	4,0

	ZI
	1.000m²
	20,00m 
	20,00m
	2,00m
	6,00m
	1,50m
	1,50m
	1,50m 
	15%
	80%
	60%
	2,0
	1,5


(R) – Ruas	(T) – Travessas (Comprimento máximo de 200 metros lineares)	(E) – Estruturais		(M) – Rua Marginal 		*Variável de acordo com o existente
